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Глава 1. Краткое введение
1.1 Перечень оборудования
	оборудование
	количество
	Примечание

	Портативный счетчик товаров
	1 единица
	

	беспроводной приемник
	1
	

	USB Type-CКабель передачи данных
	1 штука
	


1.2 Меры предосторожности
Пожалуйста, ознакомьтесь со следующими краткими правилами. Несоблюдение правил может повлечь за собой опасность или юридические последствия. Более подробная информация по вопросам безопасности приведена в данном руководстве пользователя.
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Безопасное включение: Не включайте беспроводные устройства, если их использование запрещено или если их использование может вызвать помехи или опасность.
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Помехи: Все беспроводные устройства могут подвергаться воздействию помех, что может повлиять на их производительность.
[image: image3.jpg]


Обоснованное использование: Данное устройство может использоваться только в целях, описанных в документации к изделию.
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Техническое обслуживание: Установку и ремонт данного оборудования могут производить только квалифицированные специалисты по техническому обслуживанию.
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Аксессуары и батареи: Используйте только одобренные аксессуары и батареи. Не подключайте несовместимые изделия.
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Водонепроницаемость: Данное устройство не является водонепроницаемым; пожалуйста, храните его в сухом месте.
[image: image7.jpg]


Создавайте резервные копии: Не забудьте создать резервные копии или вести рукописный учет всей важной информации, хранящейся на вашем устройстве.
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Подключение других устройств: При подключении других устройств ознакомьтесь с руководством пользователя устройства для получения подробных инструкций по технике безопасности или обратитесь в службу технической поддержки производителя. Не подключайте несовместимые устройства.
1.3 Зарядка аккумулятора
1.3.1 Индикатор уровня заряда батареи:Значок питания батареи[image: image9.png]


Отображается в правом верхнем углу экрана.Устройство автоматически выключится при низком уровне заряда батареи.
1.3.2 Зарядка аккумулятора:В этом устройстве используется перезаряжаемая полимерная литиевая батарея. Первые три зарядки должны длиться не менее 12 часов, после чего батарея должна быть полностью разряжена. Оптимальное время зарядки в день составляет 6 часов. Индикатор в верхнем левом углу устройства горит зеленым цветом, когда кабель для передачи данных подключен для зарядки; индикатор погаснет после полной зарядки.
   Меры предосторожности:
А. Счетчик инвентаря можно использовать только тогда, когда…НапряжениеЗарядное устройство на 5 В (использование USB-порта компьютера может привести к неполной зарядке).
   B. Батарея автоматически разряжается. Если устройство долгое время не использовалось, перед использованием полностью зарядите его.
   C. Не подвергайте батарею сильным ударам, вибрации или броскам, так как это может привести к утечке жидкости, повреждению или даже взрыву.
1.4 Аксессуары
1.4.1USB Type-CКабель передачи данныхА также беспроводной приемник, как показано ниже:
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Глава вторая: Работа с инвентаризационным автоматом
2.1 Передняя часть счетной машины
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Кнопка питания:Включите/выключите устройство.
Кнопка подтверждения:Подтвердите операцию.
Кнопка «Назад»:Вернуться в предыдущее меню или отменить операцию.
Удалить клавишу «Назад»:Эта функция удаляет введенную в данный момент информацию; она работает только тогда, когда поле ввода активно. Нажатие кнопки в поле количества, когда ничего не введено, приведет к появлению отрицательного знака.
Клавиши со стрелками:Используйте клавиши со стрелками вверх/вниз для переключения направлений и доступа к функциональному меню. Во время сканирования инвентаря нажмите клавишу со стрелкой вверх для переключения между режимами реального времени и хранения, а клавишу со стрелкой вниз — для переключения между ручным и автоматическим режимами.
в реальном времени:Когда устройство получит сигнал, отсканируйте штрихкод, сохраните его, а затем немедленно загрузите данные.
хранилище:Не загружайте данные сразу после сканирования и сохранения штрихкода.
Руководство:После сканирования штрихкода вы можете ввести количество вручную.
автоматический:После сканирования штрихкода количество автоматически сохраняется как 1.
Кнопка переключения способа ввода:Клавиши переключения регистра цифр, букв и символов: эффективны только в режиме ручного ввода.
А,При входе на новый склад нажмите клавишу * для переключения между прописными и строчными буквами и цифрами.
БПри вводе штрихкода нажмите клавишу * для переключения между прописными и строчными цифрами и буквами.
СВ буквенном режиме нажатие клавиши 0 выведет пробел, а двойное нажатие — символ "!".
Д.В буквенном режиме нажатие клавиши 1 выведет символ "-", а двойное нажатие — символ "." .
Цифровые клавиши:Введите цифры и буквы.
Десятичные ключи:Введите десятичную точку в поле количества.
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2.1.1 Включение питания
Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд, пока устройство не включится.
2.1.2 Выключение питания
Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд, пока устройство не выключится.    
2.2 Краткий процесс
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2.3 Описание функций инвентаризационной машины
2.3.1 Сопряжение приемника
Один ко многим: Несколько инвентаризационных автоматов используют один и тот же приемник.
«Один к одному»: один инвентарный автомат взаимодействует с одним получателем.
Этапы сопряжения:После перехода в настройки «Беспроводное соединение» вы можете выбрать режим «Один ко многим» или «Один к одному» в зависимости от предполагаемого использования. Например, если вы выберете «Один к одному», после нажатия кнопки «ОК» устройство предложит вам «Подключить беспроводной приемник». На этом этапе необходимо подключить приемник к USB-порту компьютера (не подключайте его заранее). Дождитесь сообщения об успешном подключении. После успешного сопряжения уровень сигнала отобразится в верхнем левом углу экрана устройства.[image: image14.png]
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2.3.2 Беспроводной пистолет
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1) Сопряжение приемника.
2) Откройте текстовый файл TXT на своем компьютере, убедитесь, что курсор находится внутри текста, и...Вам необходимо переключить способ ввода на вашем компьютере на английский язык.Выберите «Беспроводной пистолет» на сканере инвентаря и нажмите OK для ввода.
3) Выберите «Начать сканирование» и нажмите «ОК», чтобы продолжить.
4) в соответствии сКнопка СКАНИРОВАТЬНачните сканирование штрихкода.При наличии сигнала отсканированные данные штрихкода отображаются непосредственно в текстовом файле TXT. При отсутствии сигнала или слабом сигнале отсканированные данные сохраняются в сканере инвентаризации и не загружаются. (Примечание: функция беспроводного сканирования отображает только штрихкод.)



Загрузка штрихкода:Вы можете загрузить на свой компьютер непереданные данные, переданные данные или все данные, например, текстовые файлы TXT или файлы Excel. Непереданные данные — это данные, которые еще не были переданы на ваш компьютер во время текущего сканирования; переданные данные — это данные, которые уже были загружены на ваш компьютер; все данные — это как непереданные, так и переданные данные.
Просмотр данных:Найдите отсканированный штрихкод и нажмите кнопку * для его удаления (загруженные данные удалить нельзя).
Настройки префикса:Вы можете задать префиксные символы для штрихкода; можно задать до шести префиксов.
Настройки суффикса:Вы можете задать символы суффикса для штрихкода; можно задать до шести суффиксов.
Примечание:В качестве символов префикса и суффикса установлены: пробел, табуляция, возврат каретки, запятая, точка с запятой и ~. По умолчанию префикс не содержит символов, а суффикс по умолчанию содержит возврат каретки. Инструкции:Нажмите клавишу со стрелкой вверх, чтобы переместиться в нужное положение, нажмите OK для подтверждения, затем нажмите клавиши со стрелками вверх и вниз, чтобы поменять местами выбранные элементы, и снова нажмите OK после подтверждения.
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2.3.3 Инвентаризация
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1) выбиратьДля доступа к функции «Инвентаризация» нажмите кнопку «ОК».Входить.
2) Создать новый склад:Создайте репозиторий перед сканированием.Нажмите клавишу * для переключения методов ввода.
3) Выберите склад:Вы можете выбрать ранее созданный репозиторий или удалить репозиторий и запись.
4) Удалить репозиторий:Удалите все созданные репозитории и записи.
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1) Например, если вы создадите склад "123", то после создания склада вы автоматически перейдете в интерфейс управления запасами.
2) Выберите «Проверить наличие товара» и нажмите «ОК», чтобы войти в интерфейс сканирования. По умолчанию отображаются только штрихкоды и количество.
3) Затем нажмите кнопку СКАНИРОВАТЬ, чтобы отсканировать штрихкод, введите количество и, наконец, нажмите ОК для сохранения.
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Инвентарный список:Просмотрите отсканированные данные и нажмите кнопку * для удаления (загруженные данные удалить нельзя).
Настройки функции: Предупреждение о повторяющемся коде:Игнорировать (не выдавать напоминание при сканировании того же штрихкода); Напоминать (выдавать напоминание о том, что тот же штрихкод уже был отсканирован и его нельзя отсканировать повторно при повторном сканировании).


Настройки захвата:Зайдите в настройки и задайте начало и длину обрезки, чтобы извлечь часть содержимого из отсканированного или введенного штрихкода.
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Например, для штрихкода 30410018 установка начального значения скриншота равным 2 и длины скриншота равной 3 означает, что скриншот начнется с третьей цифры штрихкода и будет содержать последние три цифры. Результат сканирования штрихкода будет следующим...410.


Количество по умолчанию:Укажите количество записей, которые будут сохраняться автоматически.
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Настройки загрузки: ДоступныУкажите разделитель и завершающий символ (нет, пробел, табуляция, перевод строки, запятая, точка с запятой, ~). Вы также можете задать поля для загрузки (номер заказа, штрихкод, номер партии, количество, цена, склад, время, код станка).Инструкция по эксплуатации:Используйте клавиши со стрелками вниз и вверх, чтобы переместиться в нужное положение, нажмите OK для подтверждения, а затем нажмите цифровые клавиши, чтобы установить порядок загрузки (т.е. сортировку полей вывода: 1 — первый столбец, 2 — второй столбец и так далее). После подтверждения нажмите клавишу OK. 0 означает, что экспорт не требуется.
Например:Если в полях загрузки установить разделитель «запятая», а в конце — «возврат каретки», и указать только порядок штрихкода, количества и склада, то формат выходных данных, загружаемых в текстовый файл TXT, будет таким, как показано на рисунке ниже.
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Обратите внимание: в настройках ввода на вашем компьютере необходимо переключиться на английский язык. Кроме того, при загрузке файла в Excel разделителем необходимо установить символ табуляции.
Демонстрация настроек поля загрузки:Например, возможность ввода номера заказа, штрихкода, номера партии и количества.
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Результат загрузки показан на изображении.[image: image42.png][ = $REwA I b [OADesktop] - IDEE
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Загрузка данных: Вы можете загрузить на свой компьютер непереданные данные, переданные данные или все данные, например, текстовые файлы TXT или файлы Excel. Непереданные данные — это данные, которые еще не были переданы на ваш компьютер во время текущего сканирования; переданные данные — это данные, которые уже были загружены на ваш компьютер; все данные — это как непереданные, так и переданные данные.
2.3.4 Загрузка данных
При использовании беспроводного сканера для загрузки штрихкодов (или данных инвентаризации) выберите данные, которые еще не загружены, а затем нажмите кнопку ОК. После этого вы сможете выбрать между беспроводной и проводной загрузкой.
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Подготовка перед загрузкой:Откройте на компьютере текстовый файл (TXT) или файл Excel, переключитесь на английский язык ввода, а затем поместите курсор внутрь файла.
Беспроводная загрузка:Сначала выполните сопряжение приемника. Как только устройство получит сигнал, нажмите клавишу 1, чтобы выбрать беспроводную загрузку.
Загрузка по проводу:Подключите USB-кабель для передачи данных, затем нажмите клавишу 2, дождитесь, пока компьютер распознает кабель, а затем нажмите клавишу OK, чтобы начать проводную загрузку.
2.3.5 Запрос данных


Вы можете выбрать категорию (нажмите кнопки «Назад» и «Удалить», чтобы переключаться между беспроводным сканером и инвентаризацией), время начала и окончания, а также ввести номер заказа, склад или штрих-код для запроса данных. Нажмите кнопку * в окне просмотра данных, чтобы удалить данные (загруженные данные удалить нельзя).
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2.3.6 Расширенные настройки
Настройки времени: Чтобы установить дату, часы, время выключения и время отображения, используйте клавиши со стрелками вверх и вниз для выбора нужного параметра, нажмите клавишу OK для подтверждения, используйте цифровые клавиши для ввода параметров и снова нажмите клавишу OK.
Серийный номер устройства: Присвойте каждому автомату номер и нажмите кнопку OK, чтобы ввести этот номер.
Очистка данных: Очистка штрихкодов: Удалите отсканированные данные.
Восстановить настройки: Очистите штрихкоды и восстановите все настройки.
Заводские настройки: Восстановление настроек + инициализация параметров беспроводной связи (если сигнал нестабилен, можно восстановить заводские настройки, а затем повторно выполнить сопряжение).
Другие настройки: Задержка загрузки: Установите интервал между загрузкой каждой записи, который можно задать в диапазоне от 0,1 до 0,8 секунды.
Предупреждение о повторяющемся коде: Игнорировать (не выдавать напоминание при сканировании того же штрихкода); Напоминать (выдавать напоминание о том, что тот же штрихкод уже был отсканирован и его нельзя отсканировать повторно при повторном сканировании).
Переключение между китайским и английским языками: Переключение между китайским и английским языками отображения меню.
Тип количества: Вы можете установить значение с учетом десятичных знаков (количество, загружаемое на склад, включает десятичные знаки) или без учета десятичных знаков (количество, загружаемое на склад, представляет собой целое число).
Управление складом: Настройте тип инвентаризации, чтобы включить/отключить ввод данных на склад: Выкл. (сканирование инвентаризации можно выполнять без создания нового склада), Вкл. (сканирование инвентаризации требует создания нового склада).
Режим сканирования: В ручном режиме нажмите кнопку сканирования, чтобы отсканировать штрихкод; в автоматическом режиме индикатор будет автоматически загораться и непрерывно сканировать штрихкод.
Способ хранения: Вы можете задать подробные или сводные данные; переключение между ними очистит отсканированные данные.
Подробности: Сохраняйте по одной записи для каждого сканирования данных и экспортируйте их в порядке сканирования.
Краткое содержание: Количество штрихкодов с одного и того же склада суммируется и сохраняется, а порядок экспорта определяется порядком первой сохраненной записи.
Информация о системе: Отображает версию оборудования, количество записей данных, ход использования памяти и версию программы.
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2.3.7 Обновление программы
Код экрана: Используется для подтверждения категории обновляемого файла.
Текущая версия программы: Используется для различения версий обновлений.
Идентификатор продукта: Уникальный серийный номер изделия.
Пожалуйста, обрати внимание: В обычных условиях счетчики товаров не требуют обновления программного обеспечения. Если обновление необходимо, обратитесь в службу поддержки клиентов. Если вы случайно попали в интерфейс обновления, нажмите кнопку питания, чтобы выключить устройство, а затем снова включите его.
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Беспроводное соединение


Пожалуйста, выберите способ подключения:


Один ко многим


Несколько инвентаризационных автоматов используют один приемник.





один на один


Сканёр складских запасов взаимодействует с получателем.

















Беспроводное соединение


Пожалуйста, выберите способ подключения:


Один ко многим


Несколько инвентаризационных автоматов используют один приемник.





один на один


Сканёр складских запасов взаимодействует с получателем.


Пожалуйста, отключите беспроводной приемник от сети.


Идет подключение приемника…











Беспроводное соединение


Пожалуйста, выберите способ подключения:


Один ко многим


Несколько инвентаризационных автоматов используют один приемник.





один на один


Сканёр складских запасов взаимодействует с получателем.


Пожалуйста, отключите беспроводной приемник от сети.


Подключение приемника успешно.











Беспроводной пистолет


1. Начать сканирование


2. Загрузка штрихкода


3. Просмотр данных


4. Настройки префикса


5. Настройки суффикса




















Беспроводной пистолет


1.30410018


























Отправить: 1 Подготовка к сканированию











Загрузка штрихкода


Статистический анализ данных завершен.


Всего записей: 2


Общее количество: 2.00








Нажмите 1, чтобы начать беспроводную загрузку.


Нажмите 2, чтобы начать проводную загрузку.











Просмотр данных


1.30410018


2.30410018























Всего записей: 2 1/1 страницы *удалить








Настройки суффикса


Суффикс 1:     Входить


Суффикс 2: Нет


Суффикс 3: Нет


Суффикс 4: Нет


Суффикс 5: отсутствует


Суффикс 6: отсутствует




















инвентарь


1. Создайте новый склад.


2. Выберите склад.


3. Удалите склад.


























Новый склад


Пожалуйста, войдите на склад:
































Новый склад


Пожалуйста, войдите на склад:


	123
































инвентарь


1. Ввод данных в процесс инвентаризации


2. Инвентарный список


3. Настройки функций


4. Загрузка настроек


5. Загрузка данных














Склад: 123





Ручная инвентаризация складских запасов





Штрих-код:








количество:











Всего записей: 0 Общее количество: 0


Склад: 123








Ручная инвентаризация складских запасов





Штрихкод: 30410018








Количество: 1.00











Всего записей: 1. Общее количество: 1.00


Склад: 123








Список инвентаря


1.30410018, 1.0


























Всего записей: 1 1/1 страница *Удалить








Настройки функций


  1. Предупреждение о дублировании кода


2. Настройки захвата


3. Количество по умолчанию


























дубликат штрихкода


пренебрегать:


При повторном сканировании того же штрихкода не появляется никакого уведомления.


напоминать:


Если будет обнаружен тот же штрихкод, появится сообщение о том, что он уже был отсканирован.




















захват штрихкода


Начало разреза:


     0


Длина отсечки:


     0


Нажмите кнопку ОК, чтобы внести изменения. Часть штрихкода будет обрезана в соответствии с заданными параметрами. Длина обрезки по умолчанию равна 0, обрезка выполняться не будет.














захват штрихкода


Начало разреза:


     2


Длина отсечки:


     3


Нажмите кнопку ОК, чтобы внести изменения. Часть штрихкода будет обрезана в соответствии с заданными параметрами. Длина обрезки по умолчанию равна 0, обрезка выполняться не будет.














Ручная инвентаризация складских запасов





Штрих-код: 410








количество:











Всего записей: 0 Общее количество: 0


Склад: 123








Настройки загрузки


Разделительный символ:запятая


Конечный символ: Возврат кареты


Настройки поля загрузки




















Склад: 123





Настройки поля


Диапазон отдельных чисел:0


Сегмент штрихкода: 1


Диапазон номеров партий: 0


Диапазон количества: 2


Ценовой диапазон: 0


Складской участок: 3


Период времени: 0


Машинный код: 0


Пожалуйста, укажите порядок экспорта данных; 0 означает, что экспорт не требуется.





Настройки поля


Диапазон отдельных чисел:1


Сегмент штрихкода: 2


Диапазон номеров партий: 3


Диапазон количества: 4


Ценовой диапазон: 0


Складской участок: 0


Период времени: 0


Машинный код: 0


Пожалуйста, укажите порядок экспорта данных; 0 означает, что экспорт не требуется.





Ручная инвентаризация складских запасов


Номер заказа:


Штрих-код:


Номер партии:





количество:











Ввод номера заказа...


Склад: 123





Ручная инвентаризация складских запасов


Номер заказа: 123


Штрихкод: 30410018


Номер партии: A001





Количество: 1











Исходное значение: 0. Ввод количества...


Склад: 123








Загрузка штрихкода


1. Данные не переданы.


2. Данные уже переданы.


2. Все данные























Загрузка штрихкода


Статистический анализ данных завершен.


Всего записей: 2


Общее количество: 2.00








Нажмите 1, чтобы начать беспроводную загрузку.


Нажмите 2, чтобы начать проводную загрузку.














Загрузка штрихкода


Статистический анализ данных завершен.


Всего записей: 2


Общее количество: 2.00








Примечание: Пожалуйста, дождитесь установки драйвера.


После завершения нажмите OK, чтобы начать загрузку!











Запрос данных


Выберите категорию:Выбрать все


Начало: 01.01.2018


Завершено: 14.11.2018


Номер заказа:


склад:


Штрих-код:

















Запрос данных


Выберите категорию:Выбрать все


Начало: 01.01.2018


Завершено: 14.11.2018


Номер заказа:


склад:


Штрих-код:


Результаты поиска: 4


Общее количество: 5.00


Нажмите ОК, чтобы просмотреть подробности!








1/4     Просмотр данных





Штрихкод: 30410018








Количество: 1.00














Склад: 123 *Удалить











Информация о системе


Версия оборудования: A


Количество записей данных: 4


Память:           |


Версия программы:


  V1.00-2018/11/14























